Pannelli solari terimici
Informazioni da sonnekraft  sig. Nicchi 045 8250239 
1000 W/m2 con 80 % rendimento 800 w/m2

Superficie del mio impianto utile 4,6 m2

3680 W totali x le ore di sole 10 = 36800=36,8 Kw/h
Consigliato di impostare sistema S1

Le sonde S2 e S3 collegate alla centralina sono montate all’interno del serbatoio. S2 nella parte bassa del serbatoio S3 parte alta.
Scollegare la sonda S3 dalla centralina lasciarla morta non collegata 

Collegare una nuova sonda su morsetti centralina S3 e montare la sonda su alloggio pozzetto come indicato su disegno gruppo pompe.

La sonda S4 va montata come indicato disegno gruppo pompe.

Il set l/min del quantometro va settato con pompa in funzione al 100 %

(da verifica fatta l’impostazione attuale è 5 l/min)

Effetto stagnazione consigliano di non inserire il set raffreddamento, perché il set inserito limita la stagnazione di notte.
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Fig. 1: disegno complessivo generale (per componenti guardi la lista dei pezzi
di ricambio)

Contrassegno: RLGS .

Pompa/tipo: STL 15/6

Pompa di sfiato: sl
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